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	FINANČNÍ PROPOČET:
	Rekonstrukce atletické dráhy, AC Praha 1890
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Atletrická dráha
	
	
	
	
	
	počet drah rovinky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	m
	m
	m
	m
	m
	
	m
	m
	 m2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	délka dráhy
	mezipříma
	Rb
	R1
	R2
	počet drah
	š.dráhy
	rovinka
	 plocha 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	        250,0    
	      49,61    
	      24,00    
	      23,70    
	     28,70    
	               4    
	    1,25    
	            125,0    
	               1 696,0    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Přípravné a bourací práce (svah, obrubníky, …)
	
	            1,0    
	kpl
	        115 000    
	       115 000,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Zemní práce, drenáže
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	popis prací
	 
	 
	 
	 
	množství
	m.j.
	Kč/m.j.
	 celkem 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Odkopávky - dráha tl.do 30 cm; odvoz a ulož.na skádku
	     1 696,0    
	m2
	               145    
	       245 920,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Výkop rýh pro drenáže vč.odvozu a uložení na skládku
	        104,0    
	m3
	               590    
	         61 360,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Výkop vsakovací jámy vč.zásypu propustným materiálem
	            4,0    
	ks
	          19 000    
	         76 000,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Provedení drenáží vč.zásypu a zaústění do vsakovací jámy
	        345,0    
	bm
	               327    
	       112 815,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Úprava pláně se zhutněním
	 
	 
	     1 696,0    
	m2
	                 12    
	         20 352,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Zemní práce, drenáže
	
	
	
	
	
	
	       516 447,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Podkladní vrstvy s pružnou podložkou
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Položení filtrační štěrkopísk.vrstvy tl.6 cm vč.zhutnění
	     1 696,0    
	m2
	                 60    
	       101 760,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Položení nosné štěrkové vrstvy tl.15 cm vč.zhutnění
	
	     1 696,0    
	m2
	               165    
	       279 840,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Položení drenážního asfaltu tl. 8 (5+3) cm
	 
	     1 696,0    
	m2
	               480    
	       814 080,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Podkladní vrstvy s pružnou podložkou
	
	
	
	
	    1 195 680,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	    1 195 680,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ostatní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	D+M bet.sadového obrubníku do bet.lože - dráha+dálka
	        505,0    
	bm
	               305    
	       154 025,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	D+M odvodň.žlabu s mřížkou do bet.lože - dráha
	
	        250,0    
	bm
	               670    
	       167 500,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Zpevněné plochy ze zámkové dlažby
	
	
	        100,0    
	m2
	               945    
	         94 500,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Terénní úpravy (podél dráhy)
	 
	 
	            1,0    
	kpl
	          15 000    
	         15 000,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ostatní práce
	
	
	
	
	
	
	       431 025,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Umělý povrch CONIPUR SP tl.13 mm
	
	
	     1 696,0    
	m2
	               640    
	    1 085 440,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lajnování
	
	
	
	
	            1,0    
	kpl
	          45 000    
	         45 000,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Přípravné a bourací práce (svah, obrubníky, …)
	
	
	
	
	       115 000,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Zemní práce, drenáže
	
	
	
	
	
	
	       516 447,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Podkladní vrstvy s pružnou podložkou
	
	
	
	
	
	    1 195 680,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ostatní práce
	
	
	
	
	
	
	
	       431 025,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Umělý povrch CONIPUR SP tl.13 mm
	
	
	
	
	
	    1 085 440,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lajnování
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         45 000,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem bez DPH
	
	
	
	
	
	
	    3 388 592,00 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DPH 21%
	
	
	
	
	
	
	
	       711 604,30 Kč 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem  včetně DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    4 100 196,30 Kč 
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»Rekonstrukce atletické drahy“

A. PRUVODNIi ZPRAVA

Stavebnik:
Nazev: TJ AC Praha 1890
Sidlo: U Pekarky 1597/20, 180 00 Praha 8 Liben
IC: 15890112
Projektant: J.LH. = Ing. Jifi Huptych
Na Vrsich 1490/7, 100 00 Praha 10
ICO: 41157834, DIC: CZ 521010072
Autorizovana osoba: Ing. Pavel Kaspar

Autorizovany inzenyr: ! voboru pozemni stavby
Veden pod ¢islem: 0008431 '




image15.jpeg
A. PRUVODNI ZPRAVA

a) Identifikacni Gdaje stavby

Stavba:
Nazev: Rekonstrukce atletické
Misto: Sportovni areal TJ AC Praha 1890, Praha 8
pozemek parc.¢. 2469/2 a 2442/1, k.u.Liben 730891
Druh a charakter stavby: stavba trvalého charakteru
Ucel stavby: Jedna se o rekonstrukci stavajici skvarové atletické drahy na drahu
s umeélym povrchem a technickymi sektory pro skok vysoky.
Stavebnik:
Nazev: TJ AC Praha 1890
Sidlo: U Pekarky 1597/20, 180 00 Praha 8 Liben
IC: 15890112
Projektant: J.ILH. = Ing. Jifi Huptych
Na Vrsich 1490/7, 100 00 Praha 10
ICO: 41157834, DIC: CZ 521010072
Autorizovana osoba: Ing.Pavel Kaspar
Autorizovany inzenyr: Vv oboru pozemni stavby
Veden pod cislem: 0008431

b) Udaje o dosavadnim vyuZiti, o pozemku a majetkopravnich vztazich
- pozemek p.¢.2469/2 je v majetku stavebnika

- druh pozemku — ostatni plocha

- zplsob vyuziti — sportoviété a rekreaéni plocha

- pozemek p.¢.2442/1 je v majetku Hlavniho mésta Prahy

- druh pozemku — ostatni plocha

- zplsob vyuziti — zelen

c) Provedené pruzkumy a napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

- vzhledem k plvodnimu vyuziti pozemku jako sportovni plocha nebyl proveden inzenyrsko-
geologicky prizkum a vyhodnoceni vhodnosti podkladu bude provedeno po odtézeni stavajici
konstrukce drahy

- prohlidka stavenisté a technické zadani investora

- prostor drahy je soucasti sportovniho arealu a proto pro napojeni na dopravni a technickou
Infrastrukturu bude vyuzité stavajiciho reseni

- PSP nefesi napojeni na vodovod (neni pozadovano)

- PSP nefesi napojeni elektroinstalace (neni pozadovano osvétleni)
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9)

v dobé provadéni PSP nebyla znama nutnost prelozek podzemnich a nadzemnich siti

Informace o spinéni pozadavku dotéenych organu

PSP nefesi detailné navaznost na vsechny dotéené organy v ramci Gizemniho a stavebniho fizeni

Informace o dodrzeni obecnych poZadavku na vystavbu

PSP byla provedena na zakladé konzultace s investorem

PSP byla zpracovana dle platnych CSN a technologickych pravidel pro navrhované materialy
technické parametry drahy a sektorl odpovidaji pozadavkim pravidlim atletiky pro tréninkové
ucely

Predpokladana Ihuta vystavby

predpokladana lhuta rekonstrukce hiisté je cca 3 mésice

Statistické idaje o orientaéni hodnoté stavby (v tis. K& / m?)

orientacni cena dila je 5,0 tis.K¢ bez DPH
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C. Situace stavby

- C 01 Situace $irsich vztaht

- C 02 Koordinacni situace stavby
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Urbanistické, architektonické a stavebné technické feseni
charakteristika stavby — rekonstrukci zistava zachovano stavajici vyuziti plochy
technické feseni — provedenim drahy sumélym povichem se zajisti bezpecnéjéi provoz
atletickych disciplin a také bude mozné vyuZivat sportovisté celoroéné za riznych klimatickych
podminek.
prizkumy a méfeni — nebyly provedeny (jedna se o vyménu podkladu na jiz existujici draze)
cleneni stavby na objekty:

o SO 01 Atleticka draha

o S0 02 Sektor pro skok vysoky
stavba nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby
objekt zazemi neni poZadovan vitéto etapé (vyuziti stavajicich kapacit resp.feseni v daisich

etapach stavby)

Pozarni bezpeénost

pozadavek na uméiy polyuretanovy povich — STO a certifikat vystaveny v CR (spifiuji napf. uméié

polyuretanové povrchy CONIPUR).

Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpeénost pfi uZivani

viiv stavby a provozu na Zivotni prostiedi - stavba je navrzena tak, aby byiy dodrzeny obecné
zasady ochrany Zivotniho prostfedi. Zamyslené druhy ¢innosti a jejich rozsah neznecistuji a
neposkozuji prostredi jeho jednotlivé slozky, organismy a mistni eko systém,

pozadavek na umély povich — posouzeni zdravotni nezavadnosti v CR (splfiuji napi. umélé
polyuretanové povich CONIPUR,

pro co nejdelsi zivotnost umélého povrchu je nutné udrzovat povrch &isty, zejména dbat na
bezprostiedni odstranovani ostrych piedmétl a kaminki (dle doporuéeni dodavatele povrchu)

provozni fad bude vypracovan uzivatelem pfi uvedeni stavby do provozu
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Seznam dokumentace objekt!

SO 01 Atletické draha
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TECHNICKA ZPRAVA
SO 01 ATLETICKA DRAHA

a) Popis objektu

Predmétem této dokumentace je rekonstrukce stavajici skvarové atletické drahy na drahu s umelym
polyuretanovym povrchem ve sportovnim aredlu v arealu TJ AC Praha 1890, Praha 8.

Parametry drahy: L ovalu=250 m, R=23,70 m, Ry=24,00 m, R,=28,70 m, m;=49,61 m,

Sife ovalu i rovinky = 4 x 1,25 m, L rovinky=125 m.

b) Stavebné technické feseni

1. Pfipravné a zemni prace
Pro pfistup mechanizaci bude upraven vjezd v oploceni.

Dale budou v

ven svah podél drahy.

V plose drahy bude odtézen stavajici Skvarovy povrch a podklad vtl. cca 30 cm s odvozem a
ulozenim na skladku. Pak bude upravena a zhutnéna zemni plan do spadu 1 — 2% dovniti ovalu

Nasledné bude proveden vykop drenaznich ryh a vsakovacich jimek.

2. Drenazni systém
Drenazni systém je navrzen z drenazi (perforované PVC trubky DN 100 mm) po obvodu drahy véetné

odvodnéni rovinky. Drenaze jsou napojeny do vsakovacich jimek (4 ks, 2x2x2 m).

3. Betonové konstrukce
Plocha drahy bude vymezena sadovym betonovym obrubnikem Sife 50 mm po vnéjsim obvodu.

Po vnitinim obvodu bude draha vymezena odvodhovacim zlabem s mfizkou.

4. Spodni stavba, finalni sportovni povrch, chodniky

Na upravenou plaf budou poloZeny konstrukéni vrstvy drahy véetné finalniho sportovniho povrchu.

Konstrukéni vrstvy bézecké drahy s umélym povrchem:
- 13mm  umély polyuretanovy povrch ¢ervené barvy (napf. CONIPUR SP)
- 80 mm  drenazni asfalt ve 2 vrstvach (5+3 cm)
- 150 mm  HDK fr.8/16 az fr.32/63 mm
- 60mm DK fr.0/32 mm resp.SP fr.0/8 mm

Po polozeni umélého povrchu bude provedeno lajnovani jednotlivych drah a disciplin dle pozadavku
investora

Umély polyuretanovy povrch drahy bude dvouvrstvy, vodopropustny s certifikaci IAAF, certifikaci a
posouzenim zdravotni nezavadnosti v CR.

Umély povrch se sklada ze spodni ¢erné SBR wvrstvy tl.cca 10 mm polozené finiserem a vrchni

tzv.“stiikané” vrstvy jemného EPDM granulatu tl.cca 3 mm.
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Konstrukéni vrstvy s dlazbou:
- 60 mm  dlazba (napi. BEST Klasiko, 200x100 mm)
- 20 mm  HDK fr.4/8 mm (kladeci vrstva)
- 40mm  HDKfr.8/16 mm
- 120mm  HDK fr.16/32 mm

5. Dokoncéovaci prace

Po obvodu drahy budou dotéené travnaté plochy zpétné upraveny, dopinény ornici a osety travnim
semenem.
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VZOROVY REZ—konstrukce drdhy

—umély PU povrch (napt.CONIPUR SP) 13 mm
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100

200
)

200

250

MERITKO bez matitka

VZOROVY REZ — konstrukce drdhy
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